
산업용 화학제품 시험성적서(CoA) 양식
작성 안내
로트마다 성적서 한 건을 씁니다. 성적서의 모든 결과는 섹션 2의 로트에만 해당합니다.
섹션 4는 고객 규격부터 채웁니다. 고객이 보유한 규격 개정판에서 시험 항목, 방법 번호와 판, 단위, 한계를 옮겨 적고, 결과는 그다음에 넣습니다.
결과마다 그 시험에 정한 반올림을 거친 보고값을 한계와 같은 단위로 적습니다. 단위는 결과 칸 안이 아니라 단위 열에 적습니다.
결과표 아래에 비교 규칙을 적습니다. 반올림 방법 또는 절대 방법(ASTM E29)과, 고객과 합의한 측정 불확도 판정 규칙이 있으면 그 규칙입니다.
한계를 벗어난 결과가 있으면 섹션 5의 선언에 해당 시험 항목을 적습니다. 불합격 결과가 있는데 일괄 적합 선언에 서명하지 않습니다.
다른 회사의 성적서를 재발행하면 섹션 1에 원 성적서 번호와 시험실을 적고 원본 사본을 첨부합니다.
체크 항목은 괄호 안에 X를 적어 표시합니다: [X].
마지막 쪽의 작성 예는 예시입니다. 제품, 규격, 값은 지어낸 것이며 어떤 제품의 한계도 아닙니다.
성적서를 발행하기 전에 이 안내를 지웁니다.
시험성적서
1. 성적서 식별
	항목
	단위 또는 형식
	기재

	1.1 성적서 번호
	텍스트
	

	1.2 발행 회사와 시험실, 주소
	텍스트
	

	1.3 발행일
	YYYY-MM-DD
	

	1.4 원 성적서 번호와 시험실(재발행 성적서만)
	텍스트
	



2. 제품과 로트
	항목
	단위 또는 형식
	기재

	2.1 제품명과 등급(주문서에 적힌 대로)
	텍스트
	

	2.2 제품 코드
	텍스트
	

	2.3 로트 또는 배치 번호
	텍스트
	

	2.4 제조일
	YYYY-MM-DD
	

	2.5 재시험일 또는 유효기한(제품에 있는 경우)
	YYYY-MM-DD
	

	2.6 수량과 포장
	kg, L 또는 개수, 포장 형태
	



3. 수령처와 주문
	항목
	단위 또는 형식
	기재

	3.1 고객 이름과 수령 현장
	텍스트
	

	3.2 구매 주문 번호와 품목 행
	텍스트
	

	3.3 납품서 또는 포장 명세서 참조
	텍스트
	



4. 규격 대비 결과
	항목
	단위 또는 형식
	기재

	4.1 규격 번호와 개정판
	텍스트
	

	4.2 분석일
	YYYY-MM-DD
	



	시험 항목
	방법 번호와 판
	단위
	한계(최소 / 최대)
	보고 결과
	적합(Y/N)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	항목
	단위 또는 형식
	기재

	4.3 비교 규칙
	반올림 방법 / 절대 방법
	

	4.4 측정 불확도 판정 규칙(합의한 경우)
	텍스트
	



5. 적합 선언과 승인
5.1 적합 선언(규격과 개정판, 한계를 벗어난 시험 항목을 적습니다):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
	항목
	단위 또는 형식
	기재

	5.2 승인자(이름)
	텍스트
	

	5.3 역할(기본은 생산 부서 밖)
	텍스트
	

	5.4 날짜
	YYYY-MM-DD
	

	5.5 서명
	
	



서명 전 확인:
[ ] 로트 번호가 배치 기록, 포장 명세서와 일치함
[ ] 제품명과 등급이 주문서, TDS와 일치함
[ ] 4.1 규격 개정판의 모든 시험 항목에 결과가 있음
[ ] 모든 결과에 판을 붙인 방법과 한계에 맞는 단위가 있음
[ ] 적합 열이 4.3의 규칙을 따름
[ ] 5.1의 선언이 적합 열과 맞음


작성 예(지어낸 값이며 실제 사례가 아님)
유압유 로트입니다. 아래의 이름, 번호, 날짜, 한계는 모두 예시이며 어떤 제품의 한계도 아닙니다.
	항목
	기재(예시)

	1.1 성적서 번호
	CoA-2026-0412

	1.3 발행일
	2026-10-08

	2.1 제품명과 등급
	유압유, ISO VG 46

	2.2 제품 코드
	HF46

	2.3 로트 번호
	26-1192

	2.4와 2.5 날짜
	제조 2026-09-30, 재시험 2028-09-30

	2.6 수량과 포장
	16,000 kg, 드럼 80개

	3.2 구매 주문
	PO 4500123 2행

	4.1 규격
	고객 규격 QS-12 개정 C

	4.3 비교 규칙
	반올림 방법



	시험 항목
	방법
	단위
	한계
	결과
	적합

	40 C 동점도
	ASTM D445-26
	mm2/s
	43.0~49.0
	46.1
	Y

	수분
	ASTM D6304-25
	%
	최대 0.05
	0.03
	Y

	산가
	ASTM D664-24
	mg KOH/g
	최대 0.10
	0.12
	N

	외관
	육안
	
	맑고 투명
	맑고 투명
	Y



5.1 선언(예시): 로트 26-1192는 고객 규격 QS-12 개정 C에 부적합함. 산가 0.12 mg KOH/g, 한계 최대 0.10 mg KOH/g. 그 밖의 시험 항목은 모두 적합함.
양식 출처: www.lubinpla.com/ko/post/certificate-of-analysis-template-industrial-chemical




