
배합 브리프와 벤치 시험 계획
카탈로그 제품으로 고객 요구사항을 맞추지 못해 산업용 화학제품을 새로 배합할 때 씁니다.
	작성 방법
1. 섹션 1~3을 먼저 고객 담당자, 기술 책임자와 함께 채웁니다. 후보 배합을 짜기 전에 날짜를 적어 확정합니다.
2. 목표는 모두 기준값, 단위, 방향으로 적고, 시험 방법 하나와 그 정량한계(LOQ)를 함께 적습니다. 수치가 없는 목표는 미결 사항으로 섹션 7에 넣습니다.
3. 기준값이 해당 방법 LOQ의 3배 미만인 목표는 표시합니다. 이는 규격에서 가져온 값이 아니라 이 템플릿의 작업 규칙입니다.
4. 섹션 4의 후보 배합은 물과 캐리어를 포함해 모두 합계가 100 wt%가 되어야 합니다.
5. 주의 사항 칸은 해당 원료의 SDS(7항과 8항)와 사업장 규칙을 보고 채웁니다. 이 템플릿은 취급 지침을 제공하지 않습니다.
6. 섹션 6은 배치 1 전에 서명합니다. 결과를 본 뒤에 기준을 바꾸면 새 설계를 시작하고, 날짜를 적은 브리프 개정판을 새로 만듭니다.
7. 이 브리프는 벤치 후보까지만 다룹니다. 생산 배합, 제조 적합성, 혼합물 전체의 안전성 승인, 스케일업은 다루지 않습니다.
8. 마지막 페이지의 설명용 예시는 어느 정도까지 자세히 적는지 보여 줍니다. 예시 값은 지어낸 값입니다.



	항목
	기재

	프로젝트명과 ID
	

	고객(내부 참조명)
	

	브리프 개정 번호
	

	작성자
	

	브리프 확정일(YYYY-MM-DD)
	



1. 충족되지 않은 요구사항과 실패한 후보
	항목
	단위
	기재

	고객 요구사항(고객이 쓴 표현 그대로)
	텍스트
	

	제품의 용도와 기능
	텍스트
	

	운전 조건 범위(온도, 희석, 접촉 시간)
	°C; %; min
	

	고객이 성공으로 인정할 결과
	텍스트
	

	시판 후보를 모두 검토했다는 근거
	텍스트
	

	이 브리프의 바탕이 되는 핵심 요구사항
	텍스트
	



	실패한 후보 또는 기존 제품
	맞추지 못한 목표
	기준값 대비 측정값, 단위
	메커니즘(성분, CAS)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



메커니즘을 모르면 "메커니즘 미상"이라고 적습니다.
2. 측정할 수 있는 목표
	목표
	기준값, 단위, 방향
	방법
	LOQ, 단위
	매트릭스 조건
	기준값 / LOQ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[ ]  모든 기준값을 출처(규격, 합의한 시험 보고서)에서 그대로 옮겨 적음
[ ]  모든 목표의 기준값 / LOQ가 3 이상이거나, 섹션 7로 옮김
3. 제약 조건과 벤치 범위
	상태
	수치 범위 또는 금지 사항, 단위
	근거 또는 출처

	공정 중 중간체(온도, pH, 점도)
	
	

	유통기한 동안의 보관(온도 범위, 기간, 분리 없음)
	
	

	사용 희석(희석 범위, 용수 경도, pH)
	
	



	제약 조건
	시장과 규정, 또는 한계
	출처

	규제: 금지 또는 제한 물질
	
	

	규제: 완제품 혼합물이 받을 수 있는 분류
	
	

	안전과 취급(SDS 기준)
	
	

	공정 능력(혼합, 가열, 충전, 펌핑 한계)
	
	

	고객 금지 사항
	
	



[ ]  생산 배합과 스케일업은 이번 시험에 포함하지 않음
[ ]  규정을 확인하지 않은 시장을 여기에 적음: ____________________
4. 후보 배합
후보 1(우선 방향)
	성분
	CAS 번호
	납품 상태 기준 wt%
	유효 성분 함량, %
	기능
	투입 단계
	선정 이유와 기대 효과

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	합계
	
	100.0
	
	
	
	



후보 2(대안 방향)
	성분
	CAS 번호
	납품 상태 기준 wt%
	유효 성분 함량, %
	기능
	투입 단계
	선정 이유와 기대 효과

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	합계
	
	100.0
	
	
	
	



후보 1과 후보 2의 차이(바꾼 성분과 기대 효과):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

후보별 상용성 검토:
[ ]  모든 성분 쌍 확인(반대 전하, 결합, 킬레이트, 반응)
[ ]  pH 범위: 가수분해되거나 침전되는 성분 없음
[ ]  공정: 투입 순서와 투입 시점마다의 배치 상태가 실행 가능함
[ ]  희석수 수질과 원료 로트 간 편차 고려
[ ]  성분별 SDS의 유해성과 분류 반영
설계 근거와 검토 메모:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. 벤치 절차와 실험 매트릭스
	절차 변수
	단위
	기재

	용기 규모
	L
	

	교반기 종류
	텍스트
	

	교반 속도
	rpm
	

	투입 속도
	g/min
	

	온도 관리와 한계
	°C
	

	마지막 투입 후 유지 시간
	min
	



	단계
	원료와 양, g
	배치 상태(°C, pH, 용해 여부)
	주의 사항(SDS 항)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	



	인자
	단위
	낮음
	중심
	높음

	A:
	
	
	
	

	B:
	
	
	
	

	C:
	
	
	
	



	실험
	무작위 순서
	A
	B
	C
	중심점 여부 [ ]

	1
	
	
	
	
	[ ]

	2
	
	
	
	
	[ ]

	3
	
	
	
	
	[ ]

	4
	
	
	
	
	[ ]

	5
	
	
	
	
	[ ]

	6
	
	
	
	
	[ ]

	7
	
	
	
	
	[ ]

	8
	
	
	
	
	[ ]

	9
	
	
	
	
	[ ]

	10
	
	
	
	
	[ ]

	11
	
	
	
	
	[ ]



	항목
	기재

	총 실험 횟수
	

	운전 조건 범위의 가혹 조건 실험
	

	필요한 시험 일수
	

	필요한 자재(원료, 수량, kg)
	



6. 합격 기준과 중단 기준
	반응값
	방법
	LOQ, 단위
	측정 시점
	합격 기준

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



후보 1에서 후보 2로 넘어가는 기준:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
	중단 기준(관찰할 수 있는 실패)
	측정 시점
	조건

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	서명
	기재

	기준 승인자(이름, 직책)
	

	승인일(YYYY-MM-DD), 배치 1 전
	



7. 미결 사항과 다음 조치
	미결 사항
	결정할 사람
	목표나 제약 조건에 주는 영향
	근거 자료

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



벤치 시험 후 다음 조치:
[ ]  2차 벤치 시험
[ ]  고객 샘플 제공
[ ]  중단


설명용 예시(서식에 포함되지 않음)
아래 값은 모두 어느 정도까지 자세히 적는지 보여 주려고 지어낸 값입니다. 실제 제품, 고객, 시험의 데이터가 아닙니다.
	섹션
	설명용 기재 내용

	1. 충족되지 않은 요구사항
	스프레이 세척기용 저기포 알칼리 세정제 원액. 시판 세정제 세 가지가 50 °C 거품 한도 50 mL를 맞추지 못함; 가장 가까운 제품 120 mL, 그 온도에서 계면활성제가 거품을 냄.

	2. 목표
	1 % 희석, 50 °C, 실린더 시험에서 5 min 후 거품 50 mL 이하; LOQ 5 mL; 비 10. 중량법으로 시편당 잔류 오염 5 mg 이하; LOQ 0.5 mg; 비 10.

	3. 제약 조건
	수산화칼륨 투입 중 배치 50 °C 이하. 5~40 °C에서 6개월 후 분리 없음. 탄산칼슘 기준 경도 300 mg/L까지의 희석수에서 성능 유지. 인산염 무첨가(고객 요구).

	4. 후보 1
	물 7732-18-5, 78.0, 캐리어; 수산화칼륨 45 % 용액 1310-58-3, 10.0, 오염 제거용 알칼리도; 메타규산나트륨 6834-92-0, 6.0, 알칼리도와 방청; 글루콘산나트륨 527-07-1, 4.0, 경수 희석수에서 성능을 유지하려고 고른 킬레이트제; EO/PO 블록 공중합체 9003-11-6, 2.0, 50 °C에서 거품을 50 mL 이하로 유지하려고 고른 저기포 계면활성제. 합계 100.0 wt%.

	4. 후보 2
	후보 1과 같고, EO/PO 블록 공중합체를 C12-14 알코올 에톡실레이트 프로폭실레이트 68439-51-0, 2.0으로 바꿈. 공중합체로도 거품이 50 mL를 넘을 때 쓸 대안 저기포 계면활성제. 합계 100.0 wt%. 후보 1과의 차이: 계면활성제 하나.

	5. 실험 매트릭스
	A: 공중합체 1.5 / 2.0 / 2.5 wt%. B: 글루콘산염 3.0 / 4.0 / 5.0 wt%. 모서리 실험 4회와 중심점 3회, 무작위 순서로 7회, 여기에 300 mg/L 용수, 60 °C 실험 1회 추가. 1 L 비커, 400 rpm. 차이는 물로 채워 실험마다 합계 100 wt%.

	6. 기준
	합격: 24 h에 두 목표를 모두 맞춤. 모든 모서리 실험에서 거품이 50 mL를 넘으면 후보 2로 넘어감. 중단: 5 °C에서 24 h 후 눈에 보이는 층이 생김.

	7. 미결 사항
	고객 용수 경도 확인 필요(고객 담당자); 영향: 가혹 조건 실험의 조건이 정해짐.



서식 출처: www.lubinpla.com/ko/post/formulation-brief-template-bench-trial-plan




