
산업용 화학제품 유효기간 재시험 체크리스트
양식 하나에 로트 하나. 제품: ____________________   로트: ____________   작성일(YYYY-MM-DD): ____________
사용법
보관 중인 산업용 화학제품 로트가 유효기간이나 재시험일을 넘겼거나 곧 넘길 때 이 체크리스트를 씁니다.
섹션 1부터 5까지 순서대로 채웁니다. 섹션 4의 재시험 항목과 판정 기준은 시료가 시험실에 도착하기 전에 정해 둡니다.
제품, 로트, 날짜는 일반 제품 데이터시트가 아니라 라벨과 해당 로트의 시험성적서(CoA)에서 옮깁니다.
기록이 없는 곳에는 "모름"이라고 씁니다. 빈칸을 남기지 않습니다.
판정 기준은 원래 제품 규격에서 가져옵니다. CoA만 있다면 그 값을 참고값으로 적고, 제조사가 기준을 밝힐 때까지 기준을 "미확정"으로 표시합니다.
시료 채취, 취급, 폐기 전에 물질안전보건자료(SDS) 7, 8, 10, 13항을 읽고 사업장 보호구 규정을 따릅니다. 반응성, 과산화물 생성, 자기반응성, 산화성 제품은 이 체크리스트의 대상이 아닙니다. 이런 제품은 SDS와 제조사의 지시를 따릅니다.
유효기간 연장이나 로트 재인증은 제조사만 할 수 있습니다. 사용 여부는 재시험 결과를 바탕으로 사용자가 정합니다. 두 결정을 모두 섹션 5에 기록합니다.
마지막 페이지의 작성 예시는 설명을 위한 것입니다. 그 값은 실제 제품, 공급사, 시험실을 가리키지 않습니다.
1. 제품과 로트
	항목
	단위 또는 형식
	기재 내용

	제품명
	텍스트
	

	등급
	텍스트
	

	제조사
	텍스트
	

	로트 번호
	텍스트
	

	용기 종류와 수량
	텍스트, 숫자
	

	보유 수량
	kg 또는 L
	

	제조일
	YYYY-MM-DD
	

	표시된 유효기간
	개월
	

	라벨 또는 CoA의 만료일이나 재시험일
	YYYY-MM-DD
	

	해당 로트의 CoA 보유
	예 / 아니요
	

	원래 규격 보유(문서, 개정판)
	텍스트
	



2. 보관 이력
	항목
	단위 또는 형식
	기재 내용

	보관 장소
	텍스트
	

	겪은 최저 온도
	°C
	

	겪은 최고 온도
	°C
	

	온도 자료의 출처
	데이터 로거 / 건물 기록 / 추정
	

	SDS 7항에 적힌 저장 조건
	텍스트
	



[ ]  용기가 밀봉 상태를 유지함(개봉했다면 개봉 날짜와 횟수를 메모에 기재)
[ ]  제조사가 승인한 원래 포장에 그대로 있었음
[ ]  직사광선을 피해 보관함
[ ]  극단적인 온도와 습도가 없는 온습도 관리 구역에 보관함
[ ]  동결이나 동결·해동 반복이 없었음(모르면 아래 "모름"에 표시)
[ ]  SDS 7항 조건 이내에서 보관함
[ ]  용기 점검함: 손상, 누출, 팽창, 라벨 탈락 없음
[ ]  모름: 위 항목 가운데 하나 이상에 기록이 없음
메모:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. 열화 메커니즘
이 제품군에 해당하는 메커니즘에 모두 표시합니다. SDS 10항(안정성 및 반응성)과 제조사 정보를 참고합니다.
[ ]  산화(오일, 개봉한 용기)
[ ]  수분 흡수(흡습성 제품, 개봉했거나 밀봉하지 않은 용기)
[ ]  가수분해(에스터계 유체, 수분과 함께 보관한 제품)
[ ]  이유 또는 상분리(그리스, 에멀션, 분산액)
[ ]  동결·해동 손상(수성 제품, 에멀션)
[ ]  미생물 증식(수용성 유체)
[ ]  기타(메모에 기재)
[ ]  반응성, 과산화물 생성, 자기반응성, 산화성 제품: 작성을 멈추고 SDS와 제조사에 따름
참고한 SDS(개정일): ______________________________
메모:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. 재시험 항목과 판정 기준
1~4열은 시험 전에 채웁니다. 5열과 6열은 시험실 보고서를 보고 적습니다.
	물성
	시험 방법과 판
	판정 기준과 단위(출처, 개정판)
	원래 CoA 값
	재시험 결과
	기준 이내?

	
	
	
	
	
	[ ] 예  [ ] 아니요

	
	
	
	
	
	[ ] 예  [ ] 아니요

	
	
	
	
	
	[ ] 예  [ ] 아니요

	
	
	
	
	
	[ ] 예  [ ] 아니요

	
	
	
	
	
	[ ] 예  [ ] 아니요

	
	
	
	
	
	[ ] 예  [ ] 아니요

	
	
	
	
	
	[ ] 예  [ ] 아니요



	항목
	단위 또는 형식
	기재 내용

	시료 채취: 전체 용기 중 채취한 용기 수
	숫자 / 숫자
	

	시료 채취일
	YYYY-MM-DD
	

	시험실
	텍스트
	

	시험실 보고서 번호와 날짜
	텍스트, YYYY-MM-DD
	



[ ]  시험 전에 원래 규격에서 기준을 옮겨 적음
[ ]  CoA 값만 있는 기준은 "미확정"으로 표시함
[ ]  원래 규격과 같은 시험 방법과 판을 쓰거나, 차이를 기록함
[ ]  용기마다 시료를 채취하거나, 시료 채취 계획을 기록함
[ ]  SDS 8항에 적힌 보호구와 사업장 보호구 규정이 요구하는 보호구를 착용함
5. 결정
제조사 의견
[ ]  유효기간 연장
[ ]  로트 재인증
[ ]  연장 거부
[ ]  답변 없음
	항목
	단위 또는 형식
	기재 내용

	새 재시험일 또는 만료일
	YYYY-MM-DD
	

	제조사 담당자와 의견서 번호
	텍스트
	

	의견서 날짜
	YYYY-MM-DD
	



사용자 결정
[ ]  사용
[ ]  제한 사용(내용 기재)
[ ]  공급사에 반품
[ ]  SDS 13항과 지역 폐기물 규정에 따라 폐기
	항목
	단위 또는 형식
	기재 내용

	결정자(이름, 역할)
	텍스트
	

	결정일
	YYYY-MM-DD
	

	첨부: 시험실 보고서, 보관 기록, 제조사 의견서
	예 / 아니요
	



메모:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


예시: 작성한 체크리스트
이 페이지의 값은 모두 설명을 위한 예시입니다. 실제 제품, 공급사, 시험실을 가리키지 않습니다. 기준으로 쓰지 않습니다.
	섹션
	기재 내용(예시)
	결과 또는 판독(예시)

	1. 제품과 로트
	유압유 ISO VG 46, 로트 24-0815, 200 L 드럼 4개, 보유 800 L, 2024-08-15 제조, 유효기간 24개월, 2026-08-15 만료
	해당 로트의 CoA 보유, 규격 개정 3판 보유

	2. 보관 이력
	실내 창고, 데이터 로거 기준 5 °C~32 °C, 드럼 밀봉, 원래 포장, 직사광선 없음
	SDS 7항 조건 이내

	3. 메커니즘
	산화, 수분 흡수
	에스터 성분이 없어 가수분해는 표시하지 않음

	4. 재시험 항목
	40 °C 동점도, 규격의 기준 41.4~50.6 mm2/s
	46.1 mm2/s, 기준 이내

	4. 재시험 항목
	산가, 규격의 기준
	0.4 mg KOH/g, 기준 이내

	4. 재시험 항목
	수분 함량, 규격의 기준
	120 mg/kg, 기준 이내

	5. 결정
	제조사가 새 재시험일 2027-08-15를 발행
	사용자가 사용 승인, 두 결정 모두 이름과 날짜 기재



서식 출처: www.lubinpla.com/ko/post/shelf-life-retest-checklist-industrial-chemicals




