화학 제품 적용 조건 데이터시트
고객의 용도가 화학 제품에 무엇을 요구하는지 적는 기록입니다. 후보 제품을 비교하기 전에 채웁니다.
	작성 안내
1. 후보 제품 이름이 나오기 전에 섹션을 순서대로 채웁니다. 이 양식은 물질안전보건자료(SDS)가 아닙니다.
2. 모든 값에 단위와 기준을 붙입니다. 납품 상태 기준 또는 유효 성분 기준, 중량 기준 또는 부피 기준, 배치당 또는 처리량당입니다.
3. 요구사항마다 표시합니다. 필수(통과하지 못한 제품은 탈락), 선호 또는 희망(남은 제품의 순위만 정함)입니다.
4. 요구사항마다 제시한 역할(생산, 품질, 구매, 엔지니어링, EHS)과 그것이 지키는 기능을 적습니다.
5. 두 역할이 서로 다른 값을 내면 두 값을 각각의 역할과 함께 남깁니다. 평균 내지 않습니다.
6. 한계값은 고객의 사양서, 계약서, 허가에서 가져오고 그 문서를 적습니다. 한계가 없으면 "한계 미확인"이라고 적습니다.
7. 메모 없이 비워 두는 칸이 없게 합니다. "모름"이라고 적고, 답할 사람과 함께 그 항목을 6번 섹션에 추가합니다.
8. 현재 제품의 SDS와 TDS를 개정 날짜와 함께 첨부하고, 인용한 허가서나 사양서도 첨부합니다.
9. 맨 끝의 예시는 설명용이며 실제 현장에서 나온 것이 아닙니다. 빈 양식과 섞지 않습니다.



	고객사와 현장
	작성자
	날짜
	프로젝트 또는 용도

	
	
	
	



1. 요청
	항목
	답

	요청 유형
	[ ] 첫 선정
[ ] 조건 변경 후 재검토
[ ] 단종 제품 대체
[ ] 지정된 후보 비교

	고객이 말한 요청과 날짜
	

	재검토일 때: 바뀐 조건(이전 값, 새 값, 단위, 날짜)
	

	비교일 때: 지정된 후보, 지정한 사람과 이유
	



2. 현재 제품과 기준값
	항목(단위)
	값
	출처와 날짜

	현재 제품과 공급사
	
	

	투입량(mg/L, % 또는 배치당 g)과 기준(납품 상태 기준 또는 유효 성분 기준)
	
	

	사용량(월 kg 또는 L): 기록이 있는 달과 합계
	
	

	기준 성능: 값, 단위, 방법
	
	

	SDS와 TDS 개정 날짜
	
	



3. 우선순위별 요구사항
한 행에 요구사항 하나를 적습니다. 필수 = 제품을 후보에서 뺌. 선호 또는 희망 = 남은 제품의 순위를 정함.
	요구사항과 값(단위, 기준)
	우선순위
	제시한 사람(역할, 날짜)과 근거 문서
	지키는 기능

	
	[ ] 필수
[ ] 선호
[ ] 희망
	
	

	
	[ ] 필수
[ ] 선호
[ ] 희망
	
	

	
	[ ] 필수
[ ] 선호
[ ] 희망
	
	

	
	[ ] 필수
[ ] 선호
[ ] 희망
	
	

	
	[ ] 필수
[ ] 선호
[ ] 희망
	
	

	
	[ ] 필수
[ ] 선호
[ ] 희망
	
	

	
	[ ] 필수
[ ] 선호
[ ] 희망
	
	

	
	[ ] 필수
[ ] 선호
[ ] 희망
	
	



4. 성공 기준과 방법
기준은 고객 문서에 적힌 표현 그대로 씁니다. 임계값이나 방법이 없는 기준은 "아직 판정할 수 없음"입니다.
	기준, 임계값, 단위, 방향
	방법과 시료 채취 지점
	검출 한계(단위)
	한계값 출처; 판정 가능 여부

	
	
	
	[ ] 판정 가능
[ ] 아직 판정할 수 없음

	
	
	
	[ ] 판정 가능
[ ] 아직 판정할 수 없음

	
	
	
	[ ] 판정 가능
[ ] 아직 판정할 수 없음

	
	
	
	[ ] 판정 가능
[ ] 아직 판정할 수 없음

	
	
	
	[ ] 판정 가능
[ ] 아직 판정할 수 없음

	
	
	
	[ ] 판정 가능
[ ] 아직 판정할 수 없음



5. 운전 조건 범위와 공존 조건
제품이 제대로 작동할지를 좌우할 수 있는 조건마다, 운전 단계별로 숫자 범위를 적습니다. 운전 단계를 뒷받침할 근거가 없는 값은 "단계 불명"입니다.
	조건(단위)
	정상 운전
	기동 / 정지
	세정 / 계절 변화 / 보관

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	항목
	답

	계통 안의 다른 제품(이름, 투입량, 투입 지점)
	

	세정제와 사용 빈도
	

	접액 재질(금속, 엘라스토머, 플라스틱, 코팅)
	

	투입 지점과 그 근거
	



6. 한계와 미결 항목
	미결 항목과 그것이 바꾸는 후보 판단
	후보를 멈추는지, 점수만 바꾸는지
	답할 사람
	기한

	
	[ ] 멈춤
[ ] 점수만 바꿈
	
	

	
	[ ] 멈춤
[ ] 점수만 바꿈
	
	

	
	[ ] 멈춤
[ ] 점수만 바꿈
	
	

	
	[ ] 멈춤
[ ] 점수만 바꿈
	
	

	
	[ ] 멈춤
[ ] 점수만 바꿈
	
	

	
	[ ] 멈춤
[ ] 점수만 바꿈
	
	



7. 보내기 전 확인
[ ]  요청 유형이 네 가지 가운데 하나이고, 고객이 한 말 그대로 요청이 적혀 있습니다.
[ ]  재검토라면 바뀐 조건이 이전 값과 새 값과 함께 적혀 있습니다.
[ ]  현재 제품에 기준을 밝힌 투입량, 기록에서 가져온 사용량, 날짜가 붙은 기준 성능이 있습니다.
[ ]  현재 제품의 SDS와 TDS가 개정 날짜와 함께 첨부되어 있습니다.
[ ]  모든 요구사항에 필수, 선호, 희망 가운데 하나가 표시되어 있습니다.
[ ]  요구사항마다 제시한 역할과 그것이 지키는 기능이 적혀 있습니다.
[ ]  두 역할이 낸 서로 다른 값이 기준 하나로 맞춰 모두 남아 있습니다.
[ ]  성공 기준마다 임계값, 단위, 방향, 방법, 시료 채취 지점, 검출 한계가 있습니다.
[ ]  한계값마다 근거 문서가 적혀 있습니다.
[ ]  운전 조건 범위에 기동, 정지, 세정, 계절 변화, 보관이 들어 있습니다.
[ ]  함께 쓰는 약품, 세정제, 접액 재질이 적혀 있습니다.
[ ]  투입 지점과 그 근거가 적혀 있습니다.
[ ]  미결 항목마다 그것이 바꾸는 후보 판단과 답할 사람이 적혀 있습니다.


작성 예(설명용)
폐쇄형 냉각 루프에서 단종된 부식 방지제를 대체하는 경우입니다. 아래의 제품, 값, 역할, 한도는 모두 설명용이며 실제 현장에서 나온 것이 아닙니다. 이 값을 빈 양식에 옮겨 적지 않습니다.
	섹션
	답(설명용)
	우선순위 또는 상태
	제시한 사람

	1. 요청
	단종 제품 대체: "냉각 루프 부식 방지제를 그대로 바꿔 쓸 제품이 필요합니다"
	해당 없음
	구매 담당

	2. 기준값
	Product X, 납품 상태 기준 150 mg/L, 월 220 kg; 쿠폰 부식 속도 0.05 mm/y, 2026-08
	해당 없음
	생산

	3. 요구사항
	루프에 구리와 탄소강, EPDM 개스킷: 이 재질을 침식하지 않을 것
	필수
	보전

	3. 요구사항
	제품에 아질산염 없음: 폐수 허가가 아질산염을 제외, 허가서 첨부
	필수
	EHS

	3. 요구사항
	같은 투입 펌프와 투입량 범위
	선호
	생산

	3. 요구사항
	모든 현장에 같은 드럼 크기 하나
	희망
	구매

	4. 성공 기준
	회수 배관에서 구리 0.1 mg/L 미만, ICP, 검출 한계 0.005 mg/L
	판정 가능
	품질

	5. 운전 조건 범위
	정상 25~40 °C; 겨울 정지 때 5 °C
	해당 없음
	공정 엔지니어링

	6. 미결 항목
	허가서의 총유기탄소 한도; 연간 정지 때 쓰는 세정제
	후보를 멈춤
	EHS; 보전



서식 출처: www.lubinpla.com/ko/post/chemical-application-data-sheet-template




