
SDS 개정 비교 점검표
작성 방법
이 점검표는 이미 쓰고 있는 제품에 대해 공급사가 개정한 SDS가 들어왔을 때 작성합니다. 새 버전을 승인에 쓴 버전과 섹션별로 비교하고, 변경마다 영향을 받는 승인과 문서를 연결합니다.
1. 새 SDS를 읽기 전에 섹션 1을 작성합니다. 이전 버전이 폴더에 있는 가장 최근 파일이 아니라 승인에 쓴 버전인지 확인합니다.
2. 섹션 2에서 머리글과 16개 섹션 전부를 비교합니다. 이전 값과 새 값을 적고, 상태를 하나 표시하고, 변경이 승인에 영향을 주는지 적습니다. 비어 있거나 불분명한 섹션은 미확인입니다.
3. 섹션 3에 이전 SDS를 근거로 한 승인이나 문서를 모두 적고, 각각의 근거를 쓴 뒤 판정을 하나 표시합니다.
4. 섹션 4에서 공급사 질의를 서면으로 보내고, 조치마다 담당자와 날짜를 정하고, 배포 항목에 표시합니다.
5. 미확인 항목이 모두 종결되었거나 담당자가 있는 조치로 넘어갔으면 서명합니다.
이 점검표는 두 문서를 비교합니다. SDS에 기재되지 않은 성분은 보여 주지 않으며, 변경이 성능 결과에 영향을 줄 때 재적합성 시험을 대신하지 않습니다.
빈 양식이 먼저 나옵니다. 그 뒤의 예시는 작성한 점검표를 보여 주려고 지어낸 값을 씁니다. 실제 제품, 공급사, 고객에 관한 데이터가 아닙니다.
1. 문서 식별
	제품명과 코드
	

	공급사
	

	SDS 형식 (관할)
	[ ] 미국 OSHA  [ ] EU REACH 부속서 II  [ ] 캐나다 WHMIS  [ ] 기타: ____

	언어
	

	이전 버전: 번호, 개정일, 파일명
	

	이전 버전이 승인에 쓴 버전인가?
	[ ] 예  [ ] 아니요

	새 버전: 번호, 개정일, 대체한 버전
	

	수령: 날짜와 경로 (출하분, 이메일, 포털)
	

	개정 메모 위치
	[ ] 섹션 16  [ ] 안내문  [ ] 기타 위치  [ ] 없음



2. 섹션별 비교
상태: 동일 = 두 버전의 값이 같음. 변경 = 값이 다름. 미확인 = 섹션이 없거나, 불분명하거나, 비교할 수 없음. 승인에 영향: 변경이 기존 승인이나 사업장 문서가 근거로 삼은 결과를 건드리는가? 변경이 없는 행을 포함해 모든 행의 두 칸에 표시합니다. 성분은 이름이 아니라 CAS 번호와 농도로 대조합니다.
	SDS 섹션 (비교할 내용, 단위)
	이전 버전
	새 버전
	상태
	승인에 영향

	머리글
(버전 번호. 개정일 (YYYY-MM-DD). 대체한 버전)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	1. 화학제품과 회사 정보
(제품 식별자, 기타 식별자, 권장 용도와 사용상 제한, 공급사, 긴급 연락처, UFI (EU))
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	2. 유해성·위험성
(유해성 분류와 구분, 신호어, 그림문자, H 문구와 P 문구)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	3. 구성성분
(성분마다: 이름, CAS 번호, 농도 (중량 %) 또는 범위. EU: 특정 농도 한계, M-계수, 급성 독성 추정값)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	4. 응급조치 요령
(노출 경로, 증상, 의료 조치)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	5. 폭발·화재 시 대처방법
(소화제, 연소 시 유해성)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	6. 누출 사고 시 대처방법
(누출 시 주의사항, 확산 방지, 정화)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	7. 취급 및 저장방법
(저장 조건 (°C), 피해야 할 물질)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	8. 노출방지 및 개인보호구
(성분별 노출 기준 (mg/m3 또는 ppm), 관리 대책, 보호구)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	9. 물리화학적 특성
(인화점 (°C), pH, 밀도 (g/cm3), 점도 (mm2/s), 측정 방법 포함)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	10. 안정성 및 반응성
(피해야 할 물질, 피해야 할 조건, 분해 생성물)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	11. 독성 정보
(급성 독성 값 (mg/kg), 노출 경로, 건강 영향)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	12. 환경 정보
(생태 독성 (mg/L), 잔류성, 이동성)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	13. 폐기 시 주의사항
(폐기물 처리 방법)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	14. 운송 정보
(UN 번호, 정식 운송명, 운송 등급, 용기 등급)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	15. 법적 규제현황
(제품에 적용되는 규정과 목록)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요

	16. 그 밖의 참고사항
(개정일, 변경한 곳 표시, 약어)
	
	
	[ ] 동일
[ ] 변경
[ ] 미확인
	[ ] 예
[ ] 아니요



3. 기존 승인에 미치는 영향
이전 SDS를 근거로 한 승인이나 문서를 모두 적습니다. 판정: 유지 = 변경이 근거를 전혀 건드리지 않음. 재확인 = 변경이 사용 조건(저장, 보호구, 운송)을 건드림. 재평가 = 변경이 근거 자체(조성, 승인 한계를 벗어난 물성, 승인에서 배제한 유해성 분류)를 건드림.
	승인 또는 문서
	근거 (섹션, 값)
	영향을 주는 변경 섹션
	판정

	
	
	
	[ ] 유지
[ ] 재확인
[ ] 재평가

	
	
	
	[ ] 유지
[ ] 재확인
[ ] 재평가

	
	
	
	[ ] 유지
[ ] 재확인
[ ] 재평가

	
	
	
	[ ] 유지
[ ] 재확인
[ ] 재평가

	
	
	
	[ ] 유지
[ ] 재확인
[ ] 재평가

	
	
	
	[ ] 유지
[ ] 재확인
[ ] 재평가



4. 후속 조치
공급사 질의 (서면으로 보내고, 답변과 날짜를 기록):
[ ] 어느 섹션이 바뀌었고, 이유는 무엇인가: 새 유해성 데이터, 분류 기준 변경, 배합 변경, 원료나 생산지 변경, 형식 변경 가운데 무엇인가?
    답변과 날짜: ____________________________________________________________
[ ] 섹션 3에 기재되지 않은 성분까지 포함해 배합을 바꿨는가?
    답변과 날짜: ____________________________________________________________
[ ] 새 버전은 어느 로트나 생산일부터 적용되는가?
    답변과 날짜: ____________________________________________________________
[ ] TDS, 규격서, CoA 한계값도 함께 바뀌었는가?
    답변과 날짜: ____________________________________________________________
[ ] 개정 내용은 모든 시장에 적용되는가, 아니면 이 SDS가 대상으로 하는 관할에만 적용되는가?
    답변과 날짜: ____________________________________________________________
조치:
	할 일
	담당
	기한 (YYYY-MM-DD)
	완료 (날짜)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[ ] 사업장 비치본을 새 버전으로 교체
[ ] 이전 버전은 삭제하지 않고 날짜와 함께 보관
[ ] 제품을 공급하는 경우 자사 고객에게 새 버전 전달 (예: REACH Article 31(9) 또는 OSHA 29 CFR 1910.1200(g)(6))
서명
	역할
	이름과 직무
	날짜 (YYYY-MM-DD)
	서명

	비교
	
	
	

	승인
	
	
	





예시 (지어낸 값이며 실제 데이터가 아님)
수용성 절삭유의 SDS가 버전 3.0에서 버전 4.1로 바뀌었습니다. 아래 값은 모두 예시입니다.
1. 문서 식별
	제품명과 코드
	절삭유 X, CF-200

	공급사
	공급사 Y

	SDS 형식 (관할)
	[x] 미국 OSHA  [ ] EU REACH 부속서 II  [ ] 캐나다 WHMIS  [ ] 기타: ____

	언어
	영어

	이전 버전: 번호, 개정일, 파일명
	3.0, 2025-11-02, CF-200_SDS_v3.0.pdf

	이전 버전이 승인에 쓴 버전인가?
	[x] 예  [ ] 아니요

	새 버전: 번호, 개정일, 대체한 버전
	4.1, 2026-03-20, 3.0 대체

	수령: 날짜와 경로 (출하분, 이메일, 포털)
	2026-04-02, 출하분과 함께

	개정 메모 위치
	[x] 섹션 16  [ ] 안내문  [ ] 기타 위치  [ ] 없음



2. 섹션별 비교
상태: 동일 = 두 버전의 값이 같음. 변경 = 값이 다름. 미확인 = 섹션이 없거나, 불분명하거나, 비교할 수 없음. 승인에 영향: 변경이 기존 승인이나 사업장 문서가 근거로 삼은 결과를 건드리는가? 변경이 없는 행을 포함해 모든 행의 두 칸에 표시합니다. 성분은 이름이 아니라 CAS 번호와 농도로 대조합니다.
	SDS 섹션 (비교할 내용, 단위)
	이전 버전
	새 버전
	상태
	승인에 영향

	머리글
	3.0, 2025-11-02
	4.1, 2026-03-20, 3.0 대체
	변경
	아니요

	1. 화학제품과 회사 정보
	절삭유 X, CF-200. 공급사 Y
	동일
	동일
	아니요

	2. 유해성·위험성
	피부 자극성 구분 2
	피부 자극성 2. 눈 자극성 2
	변경
	예

	3. 구성성분
	기재 성분 3종. 세 번째 성분 1~5 %
	CAS 번호 동일. 세 번째 성분 1~3 %
	변경
	예

	4. 응급조치 요령
	피부와 눈 세척 문구
	같은 문구
	동일
	아니요

	5. 폭발·화재 시 대처방법
	물 분무, 포말, 분말
	동일
	동일
	아니요

	6. 누출 사고 시 대처방법
	불활성 물질로 흡수
	동일
	동일
	아니요

	7. 취급 및 저장방법
	5~40 °C에서 저장
	5~40 °C에서 저장
	동일
	아니요

	8. 노출방지 및 개인보호구
	니트릴 장갑
	니트릴 장갑. 보안경
	변경
	예

	9. 물리화학적 특성
	5 % 희석 시 pH 9.0~9.6
	5 % 희석 시 pH 9.0~9.6
	동일
	아니요

	10. 안정성 및 반응성
	강산 피함
	동일
	동일
	아니요

	11. 독성 정보
	피부 자극성 데이터
	동일
	동일
	아니요

	12. 환경 정보
	자료 없음
	자료 없음
	동일
	아니요

	13. 폐기 시 주의사항
	지역 규정에 따라 폐기
	동일
	동일
	아니요

	14. 운송 정보
	운송 규제 대상 아님
	운송 규제 대상 아님
	동일
	아니요

	15. 법적 규제현황
	규제 목록 기재
	같은 목록
	동일
	아니요

	16. 그 밖의 참고사항
	최초 발행 메모
	섹션 2, 3, 8 개정
	변경
	아니요



3. 기존 승인에 미치는 영향
이전 SDS를 근거로 한 승인이나 문서를 모두 적습니다. 판정: 유지 = 변경이 근거를 전혀 건드리지 않음. 재확인 = 변경이 사용 조건(저장, 보호구, 운송)을 건드림. 재평가 = 변경이 근거 자체(조성, 승인 한계를 벗어난 물성, 승인에서 배제한 유해성 분류)를 건드림.
	승인 또는 문서
	근거 (섹션, 값)
	영향을 주는 변경 섹션
	판정

	고객 시험 승인, 알루미늄 가공, 2026-03-30
	버전 3.0의 조성. pH
	섹션 3
	[ ] 유지
[ ] 재확인
[x] 재평가

	2차 용기 라벨
	섹션 2 유해·위험 문구
	섹션 2
	[ ] 유지
[x] 재확인
[ ] 재평가

	사업장 노출 평가와 보호구 규칙
	섹션 8 보호구
	섹션 8
	[ ] 유지
[x] 재확인
[ ] 재평가

	저장 구역 배치
	섹션 7 저장 온도
	없음
	[x] 유지
[ ] 재확인
[ ] 재평가



4. 후속 조치
공급사 질의 (서면으로 보내고, 답변과 날짜를 기록):
[x] 어느 섹션이 바뀌었고, 이유는 무엇인가: 새 유해성 데이터, 분류 기준 변경, 배합 변경, 원료나 생산지 변경, 형식 변경 가운데 무엇인가?
    2026-04-03 질의. 답변: 눈 자극성 데이터 추가와 범위 축소, 새 성분 없음
[ ] 섹션 3에 기재되지 않은 성분까지 포함해 배합을 바꿨는가?
    2026-04-03 질의. 답변 대기
[x] 새 버전은 어느 로트나 생산일부터 적용되는가?
    답변: 로트 2603-07부터
[x] TDS, 규격서, CoA 한계값도 함께 바뀌었는가?
    답변: 변경 없음
[x] 개정 내용은 모든 시장에 적용되는가, 아니면 이 SDS가 대상으로 하는 관할에만 적용되는가?
    답변: EU SDS와 미국 SDS 모두 개정
조치:
	할 일
	담당
	기한 (YYYY-MM-DD)
	완료 (날짜)

	좁아진 범위에 대해 시험 승인 재평가
	기술 지원
	2026-04-17
	

	눈 자극성 문구를 넣어 2차 용기 라벨 재인쇄
	EHS 담당자
	2026-04-10
	2026-04-09

	사업장 보호구 규칙에 보안경 추가
	EHS 담당자
	2026-04-10
	2026-04-09



[x] 사업장 비치본을 새 버전으로 교체
[x] 이전 버전은 삭제하지 않고 날짜와 함께 보관
[x] 제품을 공급하는 경우 자사 고객에게 새 버전 전달 (예: REACH Article 31(9) 또는 OSHA 29 CFR 1910.1200(g)(6))
서명
	역할
	이름과 직무
	날짜 (YYYY-MM-DD)
	서명

	비교
	제품 안전 담당자
	2026-04-03
	

	승인
	품질 관리자
	2026-04-17
	



서식 출처: www.lubinpla.com/ko/post/sds-revision-comparison-checklist




