시험 판정 차트
작성 안내
이 차트와 양식으로 산업용 제품 시험을 합격, 조건부 합격, 불합격, 판정 보류, 무효 시험 중 하나로 판정하고, 판정이 적용되는 범위를 밝힙니다.
양식의 섹션 1은 시험을 시작하기 전에 작성하고 양쪽이 서명해, 기준을 확정한 날짜를 기록으로 남깁니다.
섹션 2는 시험을 진행하는 동안 시료 기록, 실험실 보고서, 라인 기록을 보고 작성합니다. 끝나고 나서 기억으로 채우지 않습니다.
섹션 1과 2, 섹션 3의 결과를 모두 채운 뒤 아래 11개 단계를 순서대로 밟습니다. 1~6단계는 시험을, 7~9단계는 기준을 하나씩 판단하고, 10단계와 11단계는 판정과 그 범위를 정합니다. 답 열에 예 또는 아니요를 표시합니다.
기록이 없으면 칸을 비우지 말고 미확인이라고 적습니다. 결과를 본 뒤에는 기준을 바꾸지 않습니다. 바꾸면 새 시험이 됩니다.
끝에 있는 예는 가상이며, 빈 양식과 분리해 두었습니다.
판정 단계
	단계
	질문
	예
	아니요
	답

	1. 기준 확정
	모든 기준, 단위를 붙인 기준값, 시험법, 판정 규칙을 첫 결과가 나오기 전에 문서로 쓰고 날짜를 적었는가?
	2단계로
	판정 보류: 이유를 기록하고 기준을 확정한 뒤 새 시험을 계획
	[ ] 예  [ ] 아니요

	2. 시험 식별
	제품, 로트, 라인 또는 설비, 시료 채취 지점, 시험 기간을 기록했는가?
	3단계로
	식별 정보를 확인할 때까지 판정 보류
	[ ] 예  [ ] 아니요

	3. 시료 관리 이력
	시료마다 채취부터 시험까지 공백이나 바꿔치기 없이 추적할 수 있는가?
	4단계로
	핵심 기준이 해당 시료에 달려 있으면 무효 시험. 그렇지 않으면 해당 결과를 빼고 그 기준은 6단계에서 미평가로 판단
	[ ] 예  [ ] 아니요

	4. 계획한 시험법
	결과마다 계획한 시험법, 단위, 검출 한계로 측정했는가?
	5단계로
	무효 결과. 벗어난 내용과 그 영향을 기록
	[ ] 예  [ ] 아니요

	5. 기준 기간과 대조
	같은 조건의 기준 기간이나 대조 시험이 있는가?
	6단계로
	기준 기간이나 대조와 비교하는 기준은 판정 보류
	[ ] 예  [ ] 아니요

	6. 완결성
	기준마다 계획한 수만큼 독립 결과가 있는가?
	7단계로
	그 기준은 미평가
	[ ] 예  [ ] 아니요

	7. 충분한 여유
	결과가 시험법 정밀도나 합의한 가드 밴드보다 큰 차이로 기준값을 넘는가?
	충족
	8단계로
	[ ] 예  [ ] 아니요

	8. 밴드 안
	결과가 기준값에서 시험법 정밀도나 가드 밴드 안에 있는가?
	경계
	미충족
	[ ] 예  [ ] 아니요

	9. 다른 원인
	제품 밖의 원인(용수, 소재, 공정, 계절, 측정 방식 변경)을 배제했는가?
	판단 유지
	신뢰도를 낮추고 남은 원인을 기록
	[ ] 예  [ ] 아니요

	10. 판정
	모든 기준을 충족했는가?
	시험 범위 안에서 합격
	핵심 기준이 미충족이면 불합격. 그렇지 않고 핵심 기준이 미평가이면 판정 보류. 둘 다 아니면 조건부 합격이며, 경계나 미평가인 기준과 미충족인 비핵심 기준을 하나하나 승인 조건으로 명시
	[ ] 예  [ ] 아니요

	11. 범위
	시험이 상시 사용의 모든 조건을 다뤘는가?
	그 범위에 대해 적격
	시험한 범위에 대해서만 적격
	[ ] 예  [ ] 아니요





시험 판정 양식
1. 평가 대상 제품과 승인 기준
시험명: ____________________________________________________________
제품명, 등급, 공급사: ____________________________________________________________
평가한 로트 번호: ____________________________________________________________
작성자(이름, 소속): ____________________________________________________________
기준마다 한 행에 적습니다. 기준값은 단위와 방향(이상, 이하, 범위)을 함께 적습니다. 비교 기준: 절댓값, 기준 기간 대비 변화, 대조와의 차이.
	기준
	기준값과 단위
	시험법
	정량 한계와 단위
	비교 기준
	핵심 기준(예/아니요)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



기준값 근처 결과의 판정 규칙(시험법 정밀도 또는 가드 밴드, 단위 포함): ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
기준 확정일(YYYY-MM-DD): ____________________________________________________________
서명(양쪽, 이름과 날짜): ____________________________________________________________
2. 시험 조건과 진행
실제 시험 기간, 시작과 종료(YYYY-MM-DD): ____________________________________________________________
라인, 설비 또는 기계: ____________________________________________________________
실제 운전 상태(하중, 속도, 온도, 농도, 단위 포함): ____________________________________________________________
실제 시료 채취(채취 지점, 빈도, 시료 수): ____________________________________________________________
기준 기간 또는 대조 시험(대상, 시기): ____________________________________________________________
요소마다 유효, 이탈, 미확인 중 하나로 표시하고, 대조한 기록을 적습니다. 이탈은 사실, 영향을 받는 결과, 결과 해석에 미치는 영향으로 적습니다.
	요소
	유효 / 이탈 / 미확인
	대조한 기록
	이탈 내용과 영향을 받는 결과

	시료 식별과 관리 이력
	
	
	

	시험법, 단위, 검출 한계
	
	
	

	기준 기간과 전환 기간
	
	
	

	대조
	
	
	

	결과의 완결성
	
	
	



판단에서 뺀 결과와 이유: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. 기준 대비 결과
시료 하나를 반복 분석한 값이 아니라 독립 시료의 값을 씁니다. 여유는 기준의 단위로 적습니다. 결과가 높을수록 합격인 기준은 결과에서 기준값을 빼고, 낮을수록 합격인 기준은 기준값에서 결과를 빼므로, 여유가 양수이면 통과로 읽습니다. 유효한 결과가 없는 기준도 행을 남기고, 여유 없이 미평가로 판단합니다.
	기준
	평균과 단위
	표준편차
	n (독립)
	대조 또는 기준 기간 값
	기준값
	여유
	판단(충족 / 경계 / 미충족 / 미평가)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



제품 밖의 다른 원인. 결과에 영향을 주었다는 근거와 주지 않았다는 근거를 적습니다.
	가능한 원인
	영향이 있다는 근거
	영향이 없다는 근거
	배제(예/아니요)

	용수 또는 보충수 수질
	
	
	

	소재 또는 재료 변경
	
	
	

	공정 또는 설비 변경
	
	
	

	계절 또는 주변 조건
	
	
	

	측정 방식 또는 실험실 변경
	
	
	



4. 최종 판정, 적격 범위, 승인 조건
판정: [ ] 합격  [ ] 조건부 합격  [ ] 불합격  [ ] 판정 보류  [ ] 무효 시험
판정을 좌우한 기준과 그 여유(단위 포함): ____________________________________________________________
적격 제품의 식별 정보. 나중에 들어온 납품분을 시험 로트와 맞춰 볼 수 있게 적습니다.
등급과 규격 개정판: ____________________________________________________________
SDS 개정판: ____________________________________________________________
제조 공장: ____________________________________________________________
포장: ____________________________________________________________
시험 로트의 CoA(시험성적서, 문서 번호): ____________________________________________________________
적격 범위. 운전 조건마다 한 행에 해당 단위로 적습니다. 시험하지 않은 조건은 적격 범위 밖에 두며, 외삽 범위는 적격이 아닙니다.
	조건과 단위
	시험 하한
	시험 상한
	고객 범위 하한
	고객 범위 상한
	외삽 범위(적격 아님)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



상시 사용 조건.
상시 사용 시 투입량 또는 농도(단위 포함): ____________________________________________________________
모니터링 항목과 빈도: ____________________________________________________________
입고 검사 항목: ____________________________________________________________
변경 통보 경로: ____________________________________________________________
승인 조건. 조건부 판정이면 미비점마다 그 영향과, 판정이 최종이 되기 전에 아직 받아야 할 측정을 적습니다. 아직 합의하지 않은 조건도 행을 남기고 합의 예정으로 표시합니다.
	미비점 또는 조건
	판정, 신뢰도, 범위에 미치는 영향
	판정을 최종으로 만들 측정
	담당자
	기한

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



판정 서명(이름, 역할, 날짜): ____________________________________________________________
판정 수락(이름, 역할, 날짜): ____________________________________________________________


예 (가상)
아래의 제품, 값, 기준값, 날짜는 모두 양식을 읽는 방법을 보여 주려고 만든 것입니다. 실제 시험에서 가져온 것은 없습니다.
	섹션
	가상 기재 예

	1. 제품과 기준
	금속가공용 절삭유 X, 등급 A, 로트 2410-07. 대조 대비 공구 수명 변화 10 % 이상(핵심), 합의한 가드 밴드 2퍼센트포인트. 방치 후 기포 높이 50 mL 이하, 시험법 정밀도 10 mL. 주철 칩에 얼룩 없음. 판정 규칙: 기준값에서 가드 밴드나 시험법 정밀도 안에 있는 결과는 경계. 2026-02-20 확정, 양쪽 서명.

	2. 조건과 진행
	가공 라인 3, 2026-03-02~2026-04-10, 농도 5~7 %, 강종만 가공. 대조: 시험 내내 기존 절삭유로 운전한 변경 없는 라인. 관리 이력 유효(시료 기록), 시험법 유효, 대조 유효, 완결성 이탈: 주철을 가공하지 않아 부식 결과 없음.

	3. 기준 대비 결과
	공구 수명 14 %, SD 3 %, 설비 n 6대, 여유 4퍼센트포인트로 2포인트 가드 밴드 초과: 충족. 기포 48 mL, 여유 2 mL로 정밀도 10 mL 안: 경계. 주철 얼룩: 결과 없음, 미평가. 공구 공급사와 강종 변경 없음: 배제.

	4. 판정, 범위, 조건
	조건부 합격, 기포(여유 2 mL)가 좌우. 강종과 농도 5~7 %에 대해 적격, 고객 범위 4~8 %, 주철은 범위 밖. SDS 개정 4, 규격 개정 C. 승인 조건: 겨울철 보충수로 기포 재시험(담당 QA), 주철 부식 시험(담당 공정 엔지니어링).



서식 출처: www.lubinpla.com/ko/post/trial-pass-fail-criteria-decision-chart




